**Общепромышленные асинхронные двигатели унифицированной серии, выполненные по стандарту ГОСТ.**

|  |
| --- |
| Тип кВт Вольт ток(А) об/мин исполнение |
|  |
| 0,12/1500 АИР 56А4У2 0,12 380 0,5 1500 1081  |
| 0,12/1500 АИР 56А4У2 0,12 380 0,5 1500 2081  |
| 0,18/1000 АИР 63А6У2 0,18 380 0,8 1000 1081  |
| 0,18/1000 АИР 63А6У2 0,18 380 0,8 1000 2081  |
| 0,18/1500 АИР 56В4У2 0,18 380 0,7 1500 1081  |
| 0,18/1500 АИР 56В4У2 0,18 380 0,7 1500 2081  |
| 0,18/3000 АИР 56А2У2 0,18 380 0,6 3000 1081  |
| 0,18/3000 АИР 56А2У2 0,18 380 0,6 3000 2081  |
| 0,25/1000 АИР 63В6У2 0,25 380 1,1 1000 1081  |
| 0,25/1000 АИР 63В6У2 0,25 380 1,1 1000 2081  |
| 0,25/1500 АИР 63А4У2 0,25 380 0,8 1500 1081  |
| 0,25/1500 АИР 63А4У2 0,25 380 0,8 1500 2081  |
| 0,25/3000 АИР 56В2У2 0,37 380 1 3000 1081  |
| 0,25/3000 АИР 56В2У2 0,25 380 0,7 3000 2081  |
| 0,25/750 АИР 71В8У2 0,25 380 1,1 1000 1081  |
| 0,25/750 АИР 71В8У2 0,25 380 1,1 750 2081  |
| 0,37/1000 АИР 71А6У2 0,37 380 1,3 1000 1081  |
| 0,37/1000 АИР 71А6У2 0,37 380 1,3 1000 2081  |
| 0,37/1500 АИР 63В4У2 0,37 380 1,1 1500 1081  |
| 0,37/1500 АИР 63В4У2 0,37 380 1,1 1500 2081  |
| 0,37/3000 АИР 63А2У2 0,37 380 1 3000 1081  |
| 0,37/3000 АИР 63А2У2 0,37 380 1 3000 2081  |
| 0,37/750 АИР 80А8У2 0,37 380 1,5 750 1081  |
| 0,37/750 АИР 80А8У2 0,37 380 1,5 750 2081  |
| 0,55/1000 АИР 71В6У2 0,55 380 1,8 1000 1081  |
| 0,55/1000 АИР 71В6У2 0,55 380 1,8 1000 2081  |
| 0,55/1500 АИР 71А4У2 0,55 380 1,8 1500 1081  |
| 0,55/1500 АИР 71А4У2 0,55 380 1,8 1500 2081  |
| 0,55/3000 АИР 63B2У2 0,55 380 1,4 3000 1081  |
| 0,55/3000 АИР 63B2У2 0,55 380 1,4 3000 2081  |
| 0,55/750 АИР 80В8У2 0,55 380 2,2 750 1081  |
| 0,55/750 АИР 80В8У2 0,55 380 2,2 750 2081  |
| 0,75/1000 АИР 80МА6У2 0,75 380 2,3 1000 1081  |
| 0,75/1000 АИР 80МА6У2 0,75 380 2,3 1000 2081  |
| 0,75/1500 АИР 71В4У2 0,75 380 2 1500 1081  |
| 0,75/1500 АИР 71В4У2 0,75 380 2 1500 2081  |
| 0,75/3000 АИР 71А2У2 0,75 380 1,8 3000 1081  |
| 0,75/3000 АИР 71А2У2 0,75 380 1,8 3000 2081  |
| 0,75/750 АИР 90LА8У2 0,75 380 2,4 750 1081  |
| 0,75/750 АИР 90LА8У2 0,75 380 2,4 750 2081  |
| 1,1/1000 АИР 80МВ6У2 1,1 380 3,2 1000 1081  |
| 1,1/1000 АИР 80МВ6У2 1,1 380 3,2 1000 2081  |
| 1,1/3000 АИР 71В2У2 1,1 380 2,6 3000 1081  |
| 1,1/3000 АИР 71В2У2 1,1 380 2,6 3000 2081  |
| 1,1/750 АИР 90LB8У2 1,1 380 3,4 750 1081  |
| 1,1/750 АИР 90LB8У2 1,1 380 3,4 750 2081  |
| 1,5/1000 АИР 90L6У2 1,5 380 4 1000 1081  |
| 1,5/1000 АИР 90L6У2 1,5 380 4 1000 2081  |
| 1,5/3000 АИР 80МА2У2 1,5 380 3,5 3000 1081  |
| 1,5/3000 АИР 80МА2У2 1,5 380 3,5 3000 2081  |
| 1,5/750 АИР 100L8У2 1,5 380 4,4 750 1081  |
| 1,5/750 АИР 100L8У2 1,5 380 4,4 750 2081  |
| 11/1000 АИР 160S6У2 11 380 24,5 1000 1081  |
| 11/1000 АИР 160S6У2 11 380 24,5 1000 2081  |
| 11/1500 АИР 132M4У2 11 380 22,5 1500 1081  |
| 11/3000 АИР 132M2У2 11 380 21,2 3000 1081  |
| 11/3000 АИР 132M2У2 11 380 21,2 3000 2081  |
| 11/750 АИР 160 М8У2 11 380 25,5 750 1081  |
| 11/750 АИР 160 М8У2 11 380 25,5 750 2081  |
| 110/1000 АИР 315S6У2 110 380 207 1000 1081  |
| 110/1000 АИР 315S6У2 110 380 207 1000 2081  |
| 110/1500 АИР 280S4У2 110 380 201 1500 1081  |
| 110/1500 АИР 280S4У2 110 380 201 1500 2081  |
| 110/3000 АИР 280S2У2 110 380 195 3000 1081  |
| 110/3000 АИР 280S2У2 110 380 195 3000 2081  |
| 110/750 АИР 315М8У2 110 380 217 750 1081  |
| 110/750 АИР 315М8У2 110 380 217 750 2081  |
| 132/1000 АИР 315М6У2 132 380 242 1000 1081  |
| 132/1000 АИР 315М6У2 132 380 242 1000 2081  |
| 132/1500 АИР 280М4У2 132 380 240 1500 1081  |
| 132/1500 АИР 280М4У2 132 380 240 1500 2081  |
| 132/3000 АИР 280М2У2 132 380 233 3000 1081  |
| 132/3000 АИР 280М2У2 132 380 233 3000 2081  |
| 132/750 АИР 355S8У2 132 380 261 750 1081  |
| 132/750 АИР 355S8У2 132 380 261 750 2081  |
| 15/1000 АИР 160M6У2 15 380 31,6 1000 1081  |
| 15/1000 АИР 160M6У2 15 380 31,6 1000 2081  |
| 15/1500 АИР 160S4У2 15 380 30 1500 1081  |
| 15/1500 АИР 160S4У2 15 380 30 1500 2081  |
| 15/3000 АИР 160S2У2 15 380 28,6 3000 1081  |
| 15/3000 АИР 160S2У2 15 380 28,6 3000 2081  |
| 15/750 АИР 180М8У2 15 380 34,1 750 1081  |
| 15/750 АИР 180М8У2 15 380 34,1 750 2081  |
| 160/1000 АИР 355S6У2 160 380 292 1000 1081  |
| 160/1000 АИР 355S6У2 160 380 292 1000 2081  |
| 160/1500 АИР 315S4У2 160 380 288 1500 1081  |
| 160/1500 АИР 315S4У2 160 380 288 1500 2081  |
| 160/3000 АИР 315МS2У2 160 380 279 3000 1081  |
| 160/3000 АИР 315МS2У2 160 380 279 3000 2081  |
| 160/750 АИР 355М8У2 160 380 315 750 1081  |
| 160/750 АИР 355М8У2 160 380 315 750 2081  |
| 18,5/1000 АИР 180M6У2 18,5 380 38,6 1000 1081  |
| 18,5/1000 АИР 180M6У2 18,5 380 38,6 1000 2081  |
| 18,5/1500 АИР 160M4У2 18,5 380 36,3 1500 1081  |
| 18,5/3000 АИР 160M2У2 18,5 380 34,7 3000 1081  |
| 18,5/3000 АИР 160M2У2 18,5 380 34,7 3000 2081  |
| 18,5/750 АИР 200М8У2 18,5 380 41,1 750 1081  |
| 18,5/750 АИР 200М8У2 18,5 380 41,1 750 2081  |
| 2,2/1000 АИР 100L6У2 2,2 380 5,6 1000 1081  |
| 2,2/1000 АИР 100L6У2 2,2 380 5,6 1000 2081  |
| 2,2/1500 АИР 90L4У2 2,2 380 5,1 1500 1081  |
| 2,2/1500 АИР 90L4У2 2,2 380 5,1 1500 2081  |
| 2,2/3000 АИР 80МВ2У2 2,2 380 4,85 3000 1081  |
| 2,2/3000 АИР 80МВ2У2 2,2 380 4,85 3000 2081  |
| 2,2/750 АИР 112МА8У2 2,2 380 6 750 1081  |
| 2,2/750 АИР 112МА8У2 2,2 380 6 750 2081  |
| 200/1000 АИР 355М6У2 200 380 365 1000 1081  |
| 200/1000 АИР 355М6У2 200 380 365 1000 2081  |
| 200/1500 АИР 315М4У2 200 380 360 1500 1081  |
| 200/1500 АИР 315М4У2 200 380 360 1500 2081  |
| 200/3000 АИР 315М2У2 200 380 348 3000 1081  |
| 200/3000 АИР 315М2У2 200 380 348 3000 2081  |
| 200/750 АИР 355МВ8У2 200 380 387 750 1081  |
| 200/750 АИР 355МВ8У2 200 380 387 750 2081  |
| 22/1000 АИР 200M6У2 22 380 44,7 1000 1081  |
| 22/1000 АИР 200M6У2 22 380 44,7 1000 2081  |
| 22/1500 АИР 180S4У2 22 380 43,2 1500 1081  |
| 22/1500 АИР 180S4У2 22 380 43,2 1500 2081  |
| 22/3000 АИР 180S2У2 22 380 41 3000 1081  |
| 22/3000 АИР 180S2У2 22 380 41 3000 2081  |
| 22/750 АИР 200L8У2 22 380 48,9 750 1081  |
| 22/750 АИР 200L8У2 22 380 48,9 750 2081  |
| 250/1000 АИР 355MB6 250 380 457 1000 1081  |
| 250/1000 АИР 355MB6 250 380 457 1000 2081  |
| 250/1500 АИР 355S4У2 250 380 443 1500 1081  |
| 250/1500 АИР 355S4У2 250 380 443 1500 2081  |
| 250/3000 АИР 355S2У2 250 380 433 3000 1081  |
| 250/3000 АИР 355S2У2 250 380 433 3000 2081  |
| 3/1000 АИР 112МА6У2 3 380 7,4 1000 1081  |
| 3/1000 АИР 112МА6У2 3 380 7,4 1000 2081  |
| 3/1500 АИР 100S4У2 3 380 6,8 1500 1081  |
| 3/1500 АИР 100S4У2 3 380 6,8 1500 2081  |
| 3/3000 АИР 90L2У2 3 380 6,34 3000 1081  |
| 3/3000 АИР 90L2У2 3 380 6,34 3000 2081  |
| 3/750 АИР 112MB8У2 3 380 7,8 750 1081  |
| 3/750 АИР 112MB8У2 3 380 7,8 750 2081  |
| 30/1000 АИР 200L6У2 30 380 59,3 1000 1081  |
| 30/1000 АИР 200L6У2 30 380 59,3 1000 2081  |
| 30/1500 АИР 180M4У2 30 380 57,6 1500 1081  |
| 30/1500 АИР 180M4У2 30 380 57,6 1500 2081  |
| 30/3000 АИР 180M2У2 30 380 55,4 3000 1081  |
| 30/3000 АИР 180М2У2 30 380 55,4 3000 2081  |
| 30/750 АИР 225M8У2 30 380 63 750 1081  |
| 30/750 АИР 225M8У2 30 380 63 750 2081  |
| 315/1500 АИР 355М4У2 315 380 559 1500 1081  |
| 315/1500 АИР 355М4У2 315 380 559 1500 2081  |
| 315/3000 АИР 355М2У2 315 380 545 3000 1081  |
| 315/3000 АИР 355М2У2 315 380 545 3000 2081  |
| 37/1000 АИР 225M6У2 37 380 71 1000 1081  |
| 37/1000 АИР 225M6У2 37 380 71 1000 2081  |
| 37/1500 АИР 200M4У2 37 380 70,2 1500 1081  |
| 37/1500 АИР 200M4У2 37 380 70,2 1500 2081  |
| 37/3000 АИР 200M2У2 37 380 67,9 3000 1081  |
| 37/3000 АИР 200M2У2 37 380 67,9 3000 2081  |
| 37/750 АИР 250S8У2 37 380 78 750 1081  |
| 37/750 АИР 250S8У2 37 380 78 750 2081  |
| 4/1000 АИР 112МВ6У2 4 380 9,75 1000 1081  |
| 4/1000 АИР 112МВ6У2 4 380 9,75 1000 2081  |
| 4/1500 АИР 100L4У2 4 380 8,8 1500 1081  |
| 4/1500 АИР 100L4У2 4 380 8,8 1500 2081  |
| 4/3000 АИР 100S2У2 4 380 8,2 3000 1081  |
| 4/3000 АИР 100S2У2 4 380 8,2 3000 2081  |
| 4/750 АИР 132S8У2 4 380 10,3 750 1081  |
| 4/750 АИР 132S8У2 4 380 10,3 750 2081  |
| 45/1000 АИР 250S6У2 45 380 86 1000 1081  |
| 45/1000 АИР 250S6У2 45 380 86 1000 2081  |
| 45/1500 АИР 200L4У2 45 380 84,9 1500 1081  |
| 45/1500 АИР 200L4У2 45 380 84,9 1500 2081  |
| 45/3000 АИР 200 L2У2 45 380 82,1 3000 1081  |
| 45/3000 АИР 200 L2У2 45 380 82,1 3000 2081  |
| 45/750 АИР 250 М8У2 45 380 94 750 1081  |
| 45/750 АИР 250 М8У2 45 380 94 750 2081  |
| 5,5/1000 АИР 132S6У2 5,5 380 12,9 1000 1081  |
| 5,5/1000 АИР 132S6У2 5,5 380 12,9 1000 2081  |
| 5,5/1500 АИР 112М4У2 5,5 380 11,7 1500 1081  |
| 5,5/1500 АИР 112М4У2 5,5 380 11,7 1500 2081  |
| 5,5/3000 АИР 100L2У2 5,5 380 11,1 3000 1081  |
| 5,5/3000 АИР 100L2У2 5,5 380 11,1 3000 2081  |
| 5,5/750 АИР 132М8У2 5,5 380 13,6 750 2081  |
| 55/1000 АИР 250M6У2 55 380 104 1000 1081  |
| 55/1000 АИР 250M6У2 55 380 104 1000 2081  |
| 55/1500 АИР 225M4У2 55 380 103 1500 1081  |
| 55/1500 АИР 225M4У2 55 380 103 1500 2081  |
| 55/3000 АИР 225M2У2 55 380 100 3000 1081  |
| 55/3000 АИР 225M2У2 55 380 100 3000 2081  |
| 55/750 АИР 280S8У2 55 380 111 750 1081  |
| 55/750 АИР 280S8У2 55 380 111 750 2081  |
| 7,5/1000 АИР 132M6У2 7,5 380 17,2 1000 1081  |
| 7,5/1000 АИР 132M6У2 7,5 380 17,2 1000 2081  |
| 7,5/1500 АИР 132S4У2 7,5 380 15,6 1500 1081  |
| 7,5/1500 АИР 132S4У2 7,5 380 15,6 1500 2081  |
| 7,5/3000 АИР 112М2У2 7,5 380 14,9 3000 1081  |
| 7,5/3000 АИР 112М2У2 7,5 380 14,9 3000 2081  |
| 7,5/750 АИР 160 S8У2 7,5 380 17,8 750 1081  |
| 7,5/750 АИР 160 S8У2 7,5 380 17,8 750 2081  |
| 75/1000 АИР 280S6У2 75 380 142 1000 2081  |
| 75/3000 АИР 250S2У2 75 380 135 3000 1081  |
| 75/3000 АИР 250S2У2 75 380 135 3000 2081  |
| 75/750 АИР 280М8У2 75 380 150 750 1081  |
| 75/750 АИР 280М8У2 75 380 150 750 2081  |
| 90/1000 АИР 280М6У2 90 380 169 1000 1081  |
| 90/1000 АИР 280М6У2 90 380 169 1000 2081  |
| 90/1500 АИР 250М4У2 90 380 165,5 1500 1081  |
| 90/1500 АИР 250М4У2 90 380 165,5 1500 2081  |
| 90/3000 АИР 250М2У2 90 380 160 3000 1081  |
| 90/3000 АИР 250М2У2 90 380 160 3000 2081  |
| 90/750 АИР 315S8У2 90 380 178 750 1081  |
| 90/750 АИР 315S8У2 90 380 178 750 2081  |
| 1,1/1500 АИР 80МА4У2 1,1 380 3 1500 2081  |
| 1,5/1500 АИР 80МВ4У2 1,5 380 3,8 1500 2081  |
| 18,5/1500 АИР 160M4У2 18,5 380 36,3 1500 2081  |
| 1,1/1500 АИР 80МА4У2 1,1 380 3 1500 1081  |
| 1,5/1500 АИР 80МВ4У2 1,5 380 3,8 1500 1081  |
| 75/1500 АИР 250S4У2 75 380 138,3 1500 1081  |
| 11/1500 АИР 132M4У2 11 380 22,5 1500 2081  |
| 75/1000 АИР 280S6У2 75 380 142 1000 1081  |